|  |  |
| --- | --- |
| **Количество полуволн** | **Длина коаксиального кабеля (м)** |
| **Сетка «C»** | **Сетка «D»** | **Сетка «C+D»** |
| f ср=27.205 МГц | f ср=27.655 МГц | f ср=27,415МГц |
| 1 | 3,639 | 3,580 | 3,611 |
| 2 | 7,278 | 7,160 | 7,222 |
| 3 | 10,917 | 10,739 | 10,833 |
| 4 | 14,556 | 14,319 | 14,444 |
| 5 | 18,195 | 17,899 | 18,055 |
| 6 | 21,834 | 21,479 | 21,665 |
| 7 | 25,473 | 25,059 | 25,277 |
| 8 | 29,112 | 28,639 | 28,888 |
| 9 | 32,751 | 32,218 | 32,499 |
| 10 | 36,390 | 35,798 | 36,110 |
| 11 | 40,029 | 39,378 | 39,721 |
| 12 | 43,668 | 42,958 | 43,332 |
| 13 | 47,307 | 46,538 | 46,943 |
| 14 | 50,946 | 50,118 | 50,554 |
| 15 | 54,585 | 53,697 | 54,165 |